**附表 5**

**承办学校提供的设备和场地信息清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承办  学校 | **辛集职业技术教育中心** | | | | | |
| 组别 | 中职 | 赛道 | 轻工纺织赛道 | 小组  赛项 | 服装设计与工艺组 | |
| 类别 | 名称 | 型号 | 主要技术参数 | 台/套数 | 设备  厂商 | 备注 |
| 硬件 | 1.服装工艺理实一体化实训台 | SPLS-01 | 服装工艺理实一体化实训台由缝制单元、操作系统单元、服装裁剪制版熨烫单元组成，是一个L形旋转式操作台。  1.实训台尺寸（长\*宽\*高）≥210cm×160cm×780cm,高度可调，实训台为L型一体式结构。  2.实训台可以实现单、双幅面、辅、衬料平铺裁剪的要求。  3.缝纫机单元配备缝纫机一台，操作系统单元配置计算机（配置详见参数）。  4.服装裁剪制版熨烫单元；配置吊瓶熨斗一台，可移动软包熨烫板（120\*75）cm一个，每个工位配备烫凳1个，压布块2块。 | 20台 | 青岛希柏润工贸有限公司 |  |
| 2.计算机 | P368 | CPU： i7 12700；RAM：32GB DDR5；SSD：不低于512G NVME；显卡：RTX 3070；主板：INTEL Q670系列主板；系统：正版Windows 11 64bit；显示器：27英寸，2560\*1440分辨率 | 20台 | 联想 |  |
| 3.手绘板 | PTH-860 | 压感级别≥2048；尺寸长≥  200mm， 宽≥150mm；USB或蓝牙连接，感应方式电磁式数位板。 | 20套 | 浙江网新智能数码科技有限公司 |  |
| 4.人台 | 165/84A | 胸围：84cm，腰围：64cm，臀围： 91cm，肩宽：38cm。版型：符合中国女 性人体版型特点；材质：实心 PU发泡；工艺：使用棉布、部位线 清晰，做工精致；插针方式：直 插、斜插。 | 20台 | 希柏润 |  |
| 5.教学一体机 | H650W | 多媒体展示设备  1.液晶显示器86英寸，显示比例16:9。  2.支持外接电脑显示信号通过HDMI传输。3.支持标准、听力、观影三种音效模式调节。  4.支持标准、多媒体和节能三种图像模 | 5台 | 希沃 |  |
| 软件 | 1.服装CAD软件 | 富怡V10 | 服装 CAD电脑制版、放码、排料 | 20站点 | 富怡 |  |
| 2.办公软件 | 2018以上 | 微软Office软件（含 word、 excel） | 20套 | 微软 |  |
| 3.设计软件 | 2018以上 | CorelDrawGraphicsSuiteX8、  IllustratorCC2018、  PHOTOSHOP CC2018 | 20套 |  |  |